**《覆膜机使用说明书》**

编号：aipai-FM360

**一、使用步骤**

1. 打开电源开关
2. 调节覆膜机右侧“滚筒开合手柄”，确认滚筒升起
3. 转动温度调节按钮，至示数显示为所需温度，待机器升温
4. 将需覆膜样品放在载物台上，调节“速度”按钮至所需速度
5. 按“前进”按钮开始覆膜，覆膜时可通过速度调节按钮调整前进/后退速度
6. 覆膜完成，按“后退”或关闭“前进”按钮，升起滚筒，取出样品
7. 将温度旋钮恢复至初始、关闭机器开关
8. **注意事项**
9. 覆膜机温度较高时，小心烫伤

2、载物台上的温度与实际设置的有偏差，且差值不稳定，需根据实际使用情况调整

1. **维护要求**
2. 仪器需定期清理灰尘