# 精密节能电炉使用说明书

## 一、基本原理

## 利用对电阻产热进行加热

## 二、操作规程

1、打开电源开关

2、放置样品到炉腔中央，放上隔热塞，关闭电炉门

2、依次设置初始温度，升温时间，目标温度，加热时长，目标温度（可程序升温），然后终止程序设置-121

3、按下绿色加热按钮，长按▼，加热启动

4、使用完毕后，清理仪器，做好登记

## 三、注意事项

1. 使用前，要查明自己的样品性质，放置污染，炉腔
2. 温度太高时禁止打开电炉门，防止损伤仪器，同时防止烫伤

## 四、操作规范

1. 通电后，观察是否正常启动；

3 取出样品时，若温度较高，需佩戴手套， 防止烫伤；

## 五、日常维护

## 七、维修维护记录

## 八、工程师联系方式

冯文祥；18110920367

## 九、附录